**Калибровки модулей АГИС.**

(версия 23/01/09)

Калибровка модулей комплекса АГИС выполняется под управлением программы «Метрология» в кабельном режиме.

Регистрация и визуализация данных каротажа осуществляется тремя возможными способами:

1. Регистрируются и отображаются только некалиброванные значения АЦП;
2. Регистрируются и отображаются значения каналов в физических единицах, рассчитанных по калибровочным коэффициентам, считанным из прибора;
3. Регистрируются и отображаются значения каналов в физических единицах, рассчитанных по калибровочным коэффициентам, считанным из именного файла.

Физические единицы вычисляются по коэффициентам, рассчитанным в программе «Метрология» по выбранной производителем методике. Коэффициенты и формула вычисления физических единиц записываются в отдельный именной файл, а также сохраняются в памяти прибора.

К паспорту прилагается протокол калибровок, включающий в себя калибровочные коэффициенты, формулу вычисления физических единиц и исходную калибровочную таблицу.